Lecture d'un modèle hydraulique 1D ou 2D dans HABBY

HABBY va contrôler l'intégrité des données d'entrées hydrauliques et les modifier dans certains cas :

Lecture des fichiers de simulation hydraulique 1D ou 2D

Assemblage des tronçons et unités si plusieurs fichiers d'entrée

Les nœuds des maillages sont-ils variables en coordonnées XY entre chaque unité ?

Les nœuds des maillages sont-ils variables en élévation Z entre chaque unité ?

Pour chaque unité de chaque tronçon:

Y a t-il des doublons de maille à la lecture ?

Y a t-il des doublons de nœuds à la lecture ?