Avec un terminal (CLI)

En travaux ..

Dans un terminal Windows, tapez : 'habby.exe' ou 'python.exe habby.py' suivis de la commande souhaitée.

LIST_COMMAND : liste toutes commandes disponibles ;

CREATE_PROJECT : création d'un projet ;

CREATE_HYD : création d'un fichier hydraulique .hyd ;

LOAD_SUB : création d'un fichier substrat .sub ;

MERGE_GRID_SUB : création d'un fichier habitat .hab ;

RUN_HABITAT : calcul des valeurs d'habitat à partir d'un fichier .hab ;

RUN_HS : calcul l'hydrosginature d'un fichier .hyd ou .hab ;

EXPORT : lancer les exports à partir d'un fichier .hyd ou .hab ;

RUN_ESTIMHAB : lance le calcul Estimhab ;

RUN_STATHAB : lance le calcul Stathab ;

RUN_FSTRESS : lance le calcul FStress.

Lien vers la doc sphinx

Quelques exemples :

CREATE_PROJECT path_prj=C:\Users\user.name\Documents\HABBY_projects\DefaultProj
CREATE_HYD model=TELEMAC inputfile="input_file.txt" cut=True outputfilename=cli_test.hyd path_prj=C:\Users\user.name\Documents\HABBY_projects\DefaultProj
CREATE_HYD model=TELEMAC inputfile="input_file.slf" unit_list=5400.0,7200.0 cut=True outputfilename=cli_test.hyd outputfilename=input_file_spe.hyd path_prj=C:\Users\user.name\Document\HABBY_projects\DefaultProj