Création d'un fichier hydraulique .hyd

Utilisation de l'onglet Hydraulique

A partir de l'onglet Hydraulique :

Choisissez un modèle hydraulique

Utilisez le bouton pour sélectionner un fichier hydraulique d'entrée adapté au modèle hydraulique préalablement sélectionné.

Une fois le fichier sélectionné, les caractéristiques affichées dans l'interface :

Fichier de résultat : nom de fichier sélectionnés.

Nom de tronçon : nom de tronçon (ajustable si plusieurs tronçons disponibles).

Nom d'unité : nom d'unité (ajustable si plusieurs unités disponibles).

Type : type d'unité (débit ou temps).

Nombre : nombre d'unité sélectionné / nombre total disponible.

Données aux mailles : données hydrauliques aux mailles détectées par HABBY comme exploitable.

Données aux nœuds : données hydrauliques aux nœuds détectées par HABBY comme exploitable.

Code EPSG : système de coordonnées géographiques détecté par HABBY : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es

Nom de fichier .hyd : nom du fichier .hyd.

Si nécessaire, ajustez certaines caractéristiques.

Lancez la création du fichier en cliquant sur Créer un fichier .hyd.

Utilisation du fichier indexHYDRAU.txt

Ce fichier est utile pour une utilisation avancée du logiciel. Ce dernier permet par exemple d'assigner des valeurs de débit à plusieurs fichiers d'entrée pour assembler ces derniers en un seul fichier .hyd.

*Manuel de référence : Description du fichier indexHYDRAU.txt