TELEMAC

Caractéristiques générales

Les fichiers TELEMAC comportent une des extensions suivantes : .res ; .slf ; .srf. Ces derniers peuvent contenir des résultats de simulations hydrauliques avec un écoulement de type permanent ou transitoire.

Tous les pas de temps sont en secondes ;

Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon ;

Les coordonnées de maille ne varient pas selon les pas de temps (maillage fixe) ;

Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps ;

Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydromorphologique par exemple) :

si différent : z n'est pas stocké dans le whole profile;

si égaux : z est stocké dans le whole profile.