TELEMAC

Caractéristiques générales

Les fichiers TELEMAC comportent une des extensions suivantes : . Ces derniers peuvent contenir des résultats de simulations hydrauliques avec un écoulement de type .

Extension(s) de fichier : .res, .slf, .srf.

Nombre de dimension : 2 (2D)

Nombre de tronçon : n (Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon).

Unité(s) de temps : s (secondes).

Équation : BSV (Barré de Saint-Venant)

Méthode d'analyse numérique : Éléments finis

Maillage variable : Non (les coordonnées XY des nœuds ne varient pas en fonction des pas de temps (maillage fixe).

Variable(s) aux mailles : -

Variable(s) aux nœuds: z, h, v

Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps : Oui

Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydromorphologique par exemple) :

si différent : z n'est pas stocké dans le whole profile;

si égaux : z est stocké dans le whole profile.

Nombre de point par maille : 3

Sens de rotation des mailles : horaire ?

Condition(s) de simulation : permanent, transitoire.