TELEMAC

Site web	www.opentelemac.org
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf

* Nombre de dimension : 2 (2D).

Nombre de tronçon : n (Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon).

Unité(s) de temps : s (secondes).

Équation : BSV (Barré de Saint-Venant).

Méthode d'analyse numérique : Éléments finis.

Maillage variable : Non (les coordonnées XY des nœuds ne varient pas en fonction des pas de temps (maillage fixe).

Variable(s) aux mailles : - .

autre(s) variable(s) exploitables(s): - .

Variable(s) aux nœuds: z, h, v

autre(s) variable(s) exploitables(s): vx, vy, température, vitesse de friction

Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps : Oui

Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydro-morphologique par exemple) :

si différent : z n'est pas stocké dans le whole profile;

si égaux : z est stocké dans le whole profile.

Nombre de point par maille : 3

Sens de rotation des mailles : horaire

Condition(s) de simulation : permanent, transitoire.