TELEMAC

Site web	www.opentelemac.org
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Nombre de dimension	2	2D
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf
Extension(s) de fichier	.res, .slf, .srf

Nombre de tronçon : n (Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon).

Unité(s) de temps : s (secondes).

Équation : BSV (Barré de Saint-Venant).

Méthode d'analyse numérique : Éléments finis.

Maillage variable : Non (les coordonnées XY des nœuds ne varient pas en fonction des pas de temps (maillage fixe).

Variable(s) aux mailles : - .

autre(s) variable(s) exploitables(s): - .

Variable(s) aux nœuds: z, h, v

autre(s) variable(s) exploitables(s): vx, vy, température, vitesse de friction

Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps : Oui

Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydro-morphologique par exemple) :

si différent : z n'est pas stocké dans le whole profile;

si égaux : z est stocké dans le whole profile.

Nombre de point par maille : 3

Sens de rotation des mailles : horaire

Condition(s) de simulation : permanent, transitoire.