Code de classification du substrat

La classification granulométrique du substrat peut être effectuée à partir des codes ‘Cemagref’ ou ‘Sandre’. Les classes granulométriques pour ces deux codes sont présentées ci-dessous :

Nom de la classe granulométrique	Taille de l’élément (mm)

12 classes ^ “Code Cemagref (Malavoi 1989)” ou “Code EVHA 2.0 (GINOT 1998)” 8 classes ^

Argiles	< 0.0039	s1	s1