Création d'un fichier hydraulique .hyd

Utilisation de l'onglet Hydraulique

A partir de l'onglet <hi #9BFFFF>Hydraulique</hi> :

Choisissez un modèle hydraulique

Utilisez le bouton pour sélectionner un fichier hydraulique d'entrée adapté au modèle hydraulique préalablement sélectionné.

Une fois le fichier sélectionné, les caractéristiques affichées dans l'interface :

<hi #9BFFFF>Fichier de résultat</hi> : nom de fichier sélectionnés.

<hi #9BFFFF>Nom de tronçon</hi> : nom de tronçon (ajustable si plusieurs tronçons disponibles).

<hi #9BFFFF>Nom d'unité</hi> : nom d'unité (ajustable si plusieurs unités disponibles).

<hi #9BFFFF>Type</hi> : type d'unité (débit ou temps).

<hi #9BFFFF>Nombre</hi> : nombre d'unité sélectionné / nombre total disponible.

<hi #9BFFFF>Données aux mailles</hi> : données hydrauliques aux mailles détectées par HABBY comme exploitable.

<hi #9BFFFF>Données aux nœuds</hi> : données hydrauliques aux nœuds détectées par HABBY comme exploitable.

<hi #9BFFFF>Code EPSG</hi> : système de coordonnées géographiques détecté par HABBY : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es

<hi #9BFFFF>Nom de fichier .hyd</hi> : nom du fichier .hyd.

Si nécessaire, ajustez certaines caractéristiques.

Lancez la création du fichier en cliquant sur <hi #9BFFFF>Créer un fichier .hyd</hi>.

Utilisation du fichier indexHYDRAU.txt

Ce fichier est utile pour une utilisation avancée du logiciel. Ce dernier permet par exemple d'assigner des valeurs de débit à plusieurs fichiers d'entrée pour assembler ces derniers en un seul fichier .hyd.

*Manuel de référence : Description du fichier indexHYDRAU.txt