Création de fichier substrat .sub

Utilisation de l'onglet Substrat

A partir de l'onglet <hi #9BFFFF>Substrat</hi> :

Choisissez une méthode de cartographie du substrat.

Utilisez le bouton pour sélectionner un fichier substrat d'entrée adapté au type de représentation préalablement sélectionné.

Une fois le fichier sélectionné, les caractéristiques affichées dans l'interface :

<hi #9BFFFF>Fichier</hi> : Nom de fichier sélectionnés.

<hi #9BFFFF>Code de classification</hi> : Code de classification du substrat détecté.

<hi #9BFFFF>Méthode de classification</hi> : Méthode de classification du substrat détecté.

<hi #9BFFFF>Valeurs par défaut</hi> : Valeur de substrat par défaut détecté (en cas de non-superposition de l'hydraulique et du substrat).

<hi #9BFFFF>Code EPSG</hi> : Système de coordonnées géographiques du substrat non constant, détecté par HABBY : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es

<hi #9BFFFF>Nom de fichier .sub</hi> : Nom du fichier .sub à céer.

Si nécessaire, ajustez certaines caractéristiques.

Lancez la création du fichier en cliquant sur <hi #9BFFFF>Créer un fichier .sub</hi>.

Données acceptées

La substrat peut être représenté en :

<hi #9BFFFF>Polygones</hi>

Pour connaître la description des données de substrat acceptées dans HABBY, se référer au *Manuel de référence : La description du substrat.