Utilisation en ligne de commande

Dans un terminal Windows, tapez : 'habby.exe' suivis de la commande souhaitée :

LIST_COMMAND : liste toutes commandes disponibles ;

CREATE_PROJECT : création d'un projet ;

CREATE_HYD : création d'un fichier hydraulique .hyd ;

LOAD_SUB : création d'un fichier substrat .sub ;

MERGE_GRID_SUB : création d'un fichier habitat .hab ;

RUN_HABITAT : calcul des valeurs d'habitat à partir d'un fichier .hab ;

RUN_HS : calcul l'hydrosginature d'un fichier .hyd ou .hab ;

EXPORT : lancer les exports à partir d'un fichier .hyd ou .hab ;

RUN_ESTIMHAB : lance le calcul Estimhab ;

RUN_STATHAB : lance le calcul Stathab ;

RUN_FSTRESS : lance le calcul FStress.