Propriétés de projet

Préambule

Accessible via : Projet - Propriété ou CTRL+P, le gestionnaire de propriétés de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.

Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

Affichage interface : propriétés générales ;

Exports par défaut : activation/désactivation des exports par défaut ;

Figures : propriété des figures.

Général

Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées : Par défaut activé, cette option permet de découper les mailles hydrauliques 2D partiellement mouillées en bordure du lit mouillé du cours d'eau.

Hauteur d'eau minimale considérée comme nulle (2d) [m] : Par défaut égale à '0.001' m. Cette valeur peut être ajustée par l'utilisateur.

Écraser si le fichier existe : Par défaut activée, cette option peut être désactivée pour ne pas écraser les fichiers existants (.hyd, sub, .hab ainsi que tous les exports).

Exports par défaut

Par défaut, aucun de ces exports ne sont lancés à la création d'un fichier .hyd ou .hab. Selon vos préférences, vous pouvez les activer spécifiquement.

Geopackage (.gpkg) Maillage du modèle complet

Geopackage (.gpkg) Points du modèle complet

Geopackage (.gpkg) Maillage par unité

Geopackage (.gpkg) Points par unités

3D (.stl) Maillage du modèle complet

3D (.pvd, .vtu) Maillage par unité

avec 3D (.pvd, .vtu) Maillage par unité : choix de la variable 3D.

3D vertical exagération : par défaut égale à 10, cette valeur permet d'ajuster l'exagération verticale pour tous les exports 3D.

Text (.txt) Maillage détaillé

Text (.txt) Point détaillé

Text (.pdf) Information des modèles.

Figures

En travaux ..