TELEMAC

Généralité sur les fichiers de résultat TELEMAC

Les fichiers TELEMAC comportent une des extensions suivantes : .res ; .slf ; .srf.

Ces derniers peuvent contenir des résultats de simulations hydrauliques avec un écoulement de type permanent ou transitoire.

Caractéristiques générales

Tous les pas de temps sont en secondes

Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon

Les coordonnées de maille ne varient pas selon les pas de temps (maillage fixe)

Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps

Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydromorphologique par exemple) :

si différent : on stock pas z dans le whole profile

si égaux : on stock z dans le whole profile