Code de classification du substrat

La classification granulométrique du substrat peut être effectuée à partir des codes ‘Cemagref’ ou ‘Sandre’. Les classes granulométriques pour ces deux codes sont présentées ci-dessous :

Nom de la classe granulométrique	Taille de l’élément (mm)	Code Sandre (Malavoi et Souchon 1989) 12 classes	Code Cemagref (Malavoi 1989) ou Code EVHA 2.0 (GINOT 1998) 8 classes
Argiles	< 0.0039	s1	s1