Lexique

Écoulement permanent (ou stationnaire) : Désigne un écoulement dont les propriétés ne varient pas dans le temps.

Écoulement transitoire : Désigne un écoulement dont les propriétés varient dans le temps.

Abréviations

EDF : Électricité de France

IP: Indice de Préférence (pour une variable à l'échelle de la maille)

VH : Valeur d’Habitat (à l'échelle de la maille)

VHM : Valeur d’Habitat Moyenne (à l'échelle du tronçon)

SPU : Surface Pondérée Utile (à l'échelle du tronçon)

SI : Surface Inconnue en pourcentage (à l'échelle du tronçon)

AFB : Agence Française pour la Biodiversité

SIG : Système d’Information Géographique

Glossaire

Vous trouverez ci-dessous la description des variables utilisées dans HABBY.

elevation

..